Założenia projektu

Sporo nad tym siedziałem ale nie doszedłem do ostatecznego wniosku więc napisze tu co ustaliłem

Hala produkcyjna składała by się z kilku „linii” jeśli tak to mogę nazwać, a precyzyjnie mówiąc myślałbym ostatecznie nad zrobieniem czegoś typu:

1. Pierwsza mała linia zawiera wtryskarke, której produkt transportowany jest do centrum obróbkowego gdzie po obróbce odbierze odpowiedni kształt.
2. Druga linia wygląda identycznie tylko robi nieco inny element a następnie oba te elementy są transportowane do pick and place gdzie zostają złożone a następnie do maszyny która jes skręci? Skręcone zostaje wsadzone do pojemnika, gdy zbierze się ich kilka to wysyłane są do magazynu (nie wiem co będzie tworzone to jeszcze ustalimy).
3. To urządzenie to rozdmuchiwarka (o ile tak się to pisze) która uplastycznia tworzywo i wydmuchuje go na dany kształt, być może to będzie jakaś konewka, beczka, kanistra.
4. Tutaj myślałem nad kolejną wtryskarką, tym razem pracującej może nad innym tworzywem, która również jest częścią całego kompletu jednak tym razem, na wtryskarce mamy zrobioną połowę, na wtryskarce nr 2 połowę drugą ale nie są łączone od razu, są grupowane i gdy jest ich pewna ilość wysyłane razem do maszyny 3 gdzie najpierw dla obiektu 1 nakładana jest substancja zwierająca a dopiero potem przyczepiany obiekt 2(wiem brzmi jak powtórka z punktów 1 i 2, ale się coś wymyśli jeszcze)
5. Jako, że wszystkie elementy są plastikowe jeśli nie przejdą kontroli jakości to lecą to niszczarki która jest na końcu
6. Co do tego obiektu to nie zapamiętałem z stażu wszystkich szczegółów to powiem to co pamiętam, przy drogach często stawia się osłony przeciwolśnieniowe, w tym przypadku możemy je otrzymać z rozdmuchiwarki a następnie do maszyny która utnie końcówke przez którą się rozdmuchiwało, i ostatecznie wywiercenie dziur na śrubki w maszynie następniej, potem do transportu
7. Wszystkie maszyny powinny został połączone w jeden system transportowy, ponieważ chcielibyśmy te przetransponowane elementy dać do wspólnego magazynu, a więc trzeba będzie zaprojektować coś podobnego jak na filmiku

Celem hali produkcyjnej jest wyprodukowanie produktów z tworzyw sztucznych dla różnych zastosowań. (to rozszerze jak ustalimy co dokładnie będziemy projektować)

Według założeń produkcja powinna być w pełni automatyczna i nie wymagająca udziału człowieka,

Zalety:

-pełna automatyzacja

-połączony system transportowy

-nowoczesne zarządzanie

Wady:

-W przypadku niektórych działań produkcja może być nieoptymalna

-Wysokie koszty

Konkurencyjne rozwiązania

Większość firm nie stawia na pełną automatyzacje bez udziału człowieka ze względu na to, ze niektóre czynności mogą być wykonywane optymalniej i dodatkowo pod okiem operatora bez konieczności inwestowania w zaawansowane systemy sprawdzania jakości. Również transport wykonanych części następuje poprzez przewiezienie ich za pomocą paleciaków

Zagrożenia i ryzyka

W przypadku desynchronizacji systemu transportowego możliwe jest zatrzymanie całej produkcji, synchronizacja transportu do jednego magazynu niesie ze sobą ryzyko dostarczenia niewłaściwego obiektu w przypadku uszkodzenia czujnika.

Podział zadań

Zadania zostaną podzielone równolegle, po połowie linii na osobę

Harmonogram

Tydzień 3: Wybranie oprogramowania do symulacji działania oraz jego instalacja i połączenie z factory io

Tydzień 4: Zaprojektowanie układu maszyn w factory IO cz.1

Tydzień 5: Zaprojektowanie układu maszyn w factory IO cz.2

Tydzień 6: Zaprojektowanie układu maszyn w factory IO cz.3

Tydzień 7: Programowanie linii cz. 1

Tydzień 8: Programowanie linii cz. 2

Tydzień 9: Programowanie linii cz. 3

Tydzień 10: Programowanie linii cz. 4

Tydzień 11: QA i testowanie linii

Tydzień 12: Przygotowanie schematu elektrycznego